# **DIN 6921 Болт фланцови**

**DIN 6921**

Стоманени класове: 8.8, 10.9 12.9

**Размери**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ном. Диа. (d)** | **M6** | **M8** | **M10** | **M12** | **M14** | **M16** | **M20** |
| **Стъпка на резбата** | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| **Дължина на резбата (b)** | **L <125 мм** | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 |
| **125-200mm** | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 |
| **L> 200 мм** | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 65 |
| **DS** | **Мин.** | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| **Макс.** | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 |
| **K** | **Макс.** | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 |
| **Диаметър на фланеца** | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | 35 | 43 |
| d | **Мин.** | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | 23.15 | 29.87 |
| **с** | **Мин.** | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 |
| **Макс.** | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 |

Всички данни само с информационна цел. За повече подробности относно стандартите или размерите на продуктите, моля, свържете се с нас на адрес sales@panchev.bg



### **Легенда:**

**d2** - вътрешния диаметър на фланеца
**b** - дължината на резбата
**l** - дължината на болта
**d** - номиналният диаметър на резбата
**k** - височината на главата
**s** – размер на ключ