

Материал:

    - Стомана пружинна



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S (вал) | t | D | g | G | r |
| 4 | 0,8 | 3,1 | 1 | 3,2 | 0,5 |
| 5 | 0,8 | 4,1 | 1 | 4,2 | 0,5 |
| 6 | 0,8 | 5,1 | 1 | 5,2 | 0,5 |
| 7 | 0,8 | 6,1 | 2 | 6,2 | 0,5 |
| 8 | 0,8 | 7,1 | 2 | 7,2 | 0,5 |
| 10 | 0,8 | 9,1 | 2 | 9,2 | 0,5 |
| 12 | 1 | 10,8 | 3 | 11 | 0,6 |
| 14 | 1 | 12,8 | 3 | 13 | 0,6 |
| 16 | 1,6 | 14,2 | 3 | 14,4 | 0,9 |
| 18 | 1,6 | 16,2 | 3 | 16,4 | 0,9 |
| 20 | 2 | 17,7 | 3 | 18 | 1,1 |
| 22 | 2 | 19,7 | 3 | 20 | 1,1 |
| 24 | 2 | 21,7 | 3 | 22 | 1,1 |
| 25 | 2 | 22,7 | 3 | 23 | 1,1 |
| 26 | 2 | 23,7 | 3 | 24 | 1,1 |
| 28 | 2 | 25,7 | 3 | 26 | 1,1 |
| 30 | 2 | 27,7 | 3 | 28 | 1,1 |
| 32 | 2,5 | 29,1 | 4 | 29,5 | 1,4 |
| 35 | 2,5 | 32,1 | 4 | 32,5 | 1,4 |
| 38 | 2,5 | 35,1 | 4 | 35,5 | 1,4 |
| 40 | 2,5 | 37,1 | 4 | 37,5 | 1,4 |
| 42 | 2,5 | 39 | 4 | 39,5 | 1,4 |
| 45 | 2,5 | 42 | 4 | 42,5 | 1,4 |
| 48 | 2,5 | 45 | 4 | 45,5 | 1,4 |
| 50 | 2,5 | 47 | 4 | 47,5 | 1,4 |
| 55 | 3,2 | 51,1 | 4 | 51,8 | 1,8 |
| 60 | 3,2 | 56,1 | 4 | 56,8 | 1,8 |
| 65 | 3,2 | 61,1 | 4 | 61,8 | 1,8 |
| 70 | 3,2 | 66 | 5 | 66,8 | 1,8 |
| 75 | 3,2 | 71 | 5 | 71,8 | 1,8 |
| 80 | 3,2 | 76 | 5 | 76,8 | 1,8 |
| 85 | 3,2 | 81 | 5 | 81,8 | 1,8 |
| 90 | 3,2 | 86 | 5 | 86,8 | 1,8 |
| 95 | 3,2 | 91 | 5 | 91,8 | 1,8 |
| 100 | 3,2 | 95,8 | 5 | 96,8 | 1,8 |
| 105 | 3,2 | 100,8 | 5 | 101,8 | 1,8 |
| 110 | 3,2 | 105,8 | 5 | 106,8 | 1,8 |
| 115 | 3,2 | 110,8 | 5 | 111,8 | 1,8 |
| 120 | 3,2 | 115,8 | 5 | 116,8 | 1,8 |
| 125 | 3,2 | 120,8 | 5 | 121,8 | 1,8 |